Приложение 1

к решению Думы Соликамского городского округа

от 25.09.2024 № 564

Приложение 1

к Правилам благоустройства территории Соликамского городского округа

**СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**к вывескам, их размещению и эксплуатации**

**I. Типы вывесок**

1.1. Типы вывесок:

1.1.1. настенная конструкция - конструкция вывесок, располагаемая параллельно поверхности фасадов зданий, строений, сооружений и (или) их конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасада здания, строения, сооружения.

Виды настенных конструкций:

объемные и (или) плоские буквы и знаки без подложки и (или) с плоской подложкой в целях размещения буквенных, цифровых символов (знаков) наименования организации (индивидуального предпринимателя) (фирменного наименования, коммерческого обозначения), их профиля деятельности, вида реализуемых ими товаров (услуг),

световой короб (лайтбокс) в целях размещения графической части вывески (логотипа, коммерческого обозначения, товарного знака, знака обслуживания организации (индивидуального предпринимателя)),

маркиза с размещенной вывеской, содержание сведений которой установлены Правилами благоустройства территории Соликамского городского округа.

1.1.2. консольная конструкция (панель-кронштейн) - конструкция вывесок, располагаемая перпендикулярно к поверхности фасадов зданий, строений, сооружений и (или) их конструктивных элементов; устанавливается горизонтально или вертикально.

Виды консольных конструкций:

простой прямоугольной формы,

сложной формы,

с элементами ковки,

блочные, то есть состоящие из нескольких блоков на одном каркасе;

1.1.3. информационная табличка - конструкция визуальной коммуникации, располагаемая у входной группы здания, строения, сооружения, содержащая наименование организации (индивидуального предпринимателя), место нахождения (адрес) и режим работы.

1.2. Размещение вывесок осуществляется с учетом законодательства об объектах культурного наследия.

1.3. Настоящие Стандартные требования не распространяются на визуальные устройства и средства информации, используемые для маломобильных групп населения (инвалидов).

**II. Стандартные требования к вывескам**

2.1. Вывеска состоит из графической и (или) текстовой частей ([рис. 1](#Par1505), [5](#Par1529) Графических изображений Стандартных требований к вывескам, их размещению и эксплуатации - приложением к настоящим Стандартным требованиям (далее - Приложение)).

2.2. Графическая часть содержит изображение (логотипа, коммерческого обозначения, товарного знака, знака обслуживания организации (индивидуального предпринимателя)) ([рис. 2](#Par1511), [3](#Par1517) Приложения).

2.3. Текстовая часть содержит буквенные, цифровые символы (знаки) (наименование организации (индивидуального предпринимателя), их профиль деятельности, вид реализуемых ими товаров (услуг), их наименования (фирменное наименование, коммерческое обозначение)) ([рис. 2](#Par1511), [3](#Par1517) Приложения).

2.4. Высота текстовой части настенной конструкции не должна превышать 0,5 м. Допускается выносной элемент (верхний, нижний) строчной буквы (знака) не более чем на 20% ([рис. 7](#Par1541) Приложения).

2.5. Графическая часть может превышать максимальную высоту текстовой части настенной конструкции не более чем на 20%.

2.6. При горизонтальном расположении панель-кронштейн может превышать высоту настенной конструкции на этом же фасаде не более чем на 20%.

2.7. Настенная конструкция не должна превышать 10 м в длину и занимать более 70% длины фасада.

2.8. Максимальная ширина всей конструкции панели-кронштейна - 0,9 м ([рис. 7](#Par1541) Приложения).

2.9. Настенная конструкция не должна отступать от стены более чем на 0,2 м и не должна превышать 0,15 м в толщину ([рис. 7](#Par1541) Приложения).

2.10. Панели-кронштейны устанавливаются на расстоянии 0,2 м от стены ([рис. 7](#Par1541) Приложения).

2.11. Минимальное расстояние от уровня земли до нижнего края панели-кронштейна должно быть не менее 2,5 м ([рис. 7](#Par1541) Приложения).

2.12. Минимальное расстояние между панелями-кронштейнами - 5 м ([рис. 7](#Par1541) Приложения).

2.13. Максимальный размер информационных табличек - 0,5 м x 0,7 м ([рис. 11](#Par1569) Приложения).

2.14. Размещение информации, не предусмотренной [пунктами 2.2](#Par1442), [2.3](#Par1443) настоящих Стандартных требований, на вывесках не допускается ([рис. 4](#Par1523) Приложения).

2.15. Допускается дублирование только одного элемента вывески. На вывеске должно располагаться не более 4 элементов ([рис. 6](#Par1535) Приложения).

2.16. Предельные [размеры](#Par1618) (параметры) вывесок приведены в Приложении.

**III. Стандартные требования к размещению и эксплуатации**

**вывесок**

3.1. Вывеска должна располагаться в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации (индивидуального предпринимателя) ([рис. 8](#Par1551) Приложения). Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном фасаде здания, строения, сооружения может быть установлена только одна вывеска.

3.2. Все вывески на одном фасаде здания, строения, сооружения должны быть отцентрированы относительно единой горизонтальной оси ([рис. 8](#Par1551) Приложения).

3.3. Каждая вывеска и (или) каждая часть вывески (графическая и (или) текстовая части) центрируются относительно окон, арок, дверей и других архитектурных элементов при расположении над ними ([рис. 8](#Par1551) Приложения).

3.4. Если вход в помещение один, вывески одной организации (индивидуального предпринимателя) на одном фасаде не могут находиться ближе чем 1 м от вывески другой организации (индивидуального предпринимателя) ([рис. 10](#Par1563) Приложения), за исключением требований [пункта 2.12](#Par1452) настоящих Стандартных требований.

3.5. При наличии нескольких входов в помещение допускается размещать вывески над каждым входом при условии сохранения минимального расстояния между ними - не менее 1 м, за исключением требований [пункта 2.12](#Par1452) настоящих Стандартных требований.

3.6. В случае размещения двух и более вывесок на непрозрачной подложке на фасаде одного здания, строения, сооружения фон подложки должен быть в цвет фасада и габаритные размеры у них должны быть одинаковыми ([рис. 9](#Par1557) Приложения).

3.7. Допускается размещение вывесок на подложке единого цвета по длине всего фриза фасада здания, строения, сооружения ([рис. 9](#Par1557) Приложения).

3.8. В случае установки вывески на фризе здания, строения, сооружения допускается размещение текстовой и (или) графической части вывески, текстовая часть не должна превышать двух третей высоты фриза, графическая часть не должна превышать высоту фриза ([рис. 9](#Par1557) Приложения).

3.9. Допускается:

3.9.1. размещение вывески ниже уровня основания окон второго этажа;

3.9.2. размещение вывески только в границах занимаемого нежилого помещения;

3.9.3. размещение вывески над цокольными окнами, но не ниже чем 0,5 м от земли, за исключением требований [пункта 2.11](#Par1451) настоящих Стандартных требований;

3.9.4. размещение вывески на козырьках крылец и входных групп здания исключительно на передней плоскости козырька ([рис. 12](#Par1580) Приложения).

3.10. Не допускается:

3.10.1. размещение текстовой и графической частей вывески в разных плоскостях фриза одной входной группы;

3.10.2. размещение вывески на крышах, ограждениях лоджий, балконов;

3.10.3. размещение вывески в виде глухой оклейки витрин или замены остекления витрин световыми коробами и экранами;

3.10.4. установление вывески только на боковые стороны фриза входной группы ([рис. 12](#Par1580) Приложения);

3.10.5. использование разных цветовых решений фронтальной и боковых сторон фриза при оформлении одной входной группы ([рис. 12](#Par1580) Приложения);

3.10.6. установление настенных конструкций различных видов в пределах одной входной группы ([рис. 12](#Par1580) Приложения);

3.10.7. установление объемных конструкций вывесок (световые короба) на козырьках входных групп ([рис. 12](#Par1580) Приложения);

3.10.8. установление вывески на расстоянии меньше чем 1 м от мемориальных досок, указателей наименований улиц и номерных знаков домов ([рис. 10](#Par1563) Приложения).

3.11. Вывеска не должна быть больше козырька по высоте ([рис. 12](#Par1580) Приложения).

3.12. Вывеска не должна закрывать и перекрывать проемы, арки, архитектурные детали и декоративно-художественное оформление здания.

3.13. Непосредственно на остеклении витрины допустимо не сплошное написание информации, состоящей из графической и (или) текстовой частей, занимающей не более 30 % площади одного членения поля остекления ([рис. 11](#Par1569) Приложения).

3.14. Сплошные вывески в витринах и на остеклении оконных, дверных полотен не должны превышать по высоте половину высоты витрины и остекления оконных, дверных полотен, а по ширине - половину ширины витрины и остекления оконных, дверных полотен и должны отступать от остекления не менее чем на 0,15 м ([рис. 11](#Par1569) Приложения).

3.15. На маркизах размещаются графическая и текстовая части вывески.

3.16. Вертикальная установка вывески на угловых частях фасада, состоящей из графической и текстовой частей без применения фоновой подложки, допустима при условии размещения ее в границах второго этажа.

3.17. При наличии нескольких юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы, или индивидуальных предпринимателей в одном здании устанавливаются вывески только из отдельных букв, а если занимаемое юридическим лицом, независимо от его организационно-правовой формы, или индивидуальным предпринимателем помещение имеет фасады на нескольких улицах, вывески можно дублировать на все фасады помещения.

3.18. У каждой входной группы здания, строения, сооружения размещается не более 3 информационных табличек. Информационная табличка размещается на расстоянии не более 0,5 м от входной группы (справа, слева, сверху) либо непосредственно на дверях. Информационные таблички могут быть одного размера по высоте и ширине, за исключением информационной таблички, располагаемой сверху входной группы, визуальных устройств и средств информации, используемых для маломобильных групп населения (инвалидов) ([рис. 11](#Par1569) Приложения).

3.19. При размещении в одном здании более 3 организаций (индивидуальных предпринимателей) информационные таблички различных организаций (индивидуальных предпринимателей) заменяются на сгруппированные модульные таблички одного размера по высоте и ширине, на которых размещаются графические и текстовые части с указанием фактического нахождения организаций (индивидуальных предпринимателей) ([рис. 11](#Par1569) Приложения).

3.20. Сгруппированные модульные таблички должны иметь одинаковые размеры, материалы, схему расположения информации и цветовое решение ([рис. 11](#Par1569) Приложения). Максимальная ширина сгруппированных модульных табличек не должна превышать 0,7 м по ширине, размещение которых не должно превышать верхнюю отметку входной группы.

3.21. В случае изменения места нахождения (места осуществления деятельности) организации, индивидуального предпринимателя, вывеска, ранее размещенная по месту нахождения (месту осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя, подлежит демонтажу владельцем вывески, в случае если владелец вывески известен, а в случае если неизвестен - владельцем здания, строения, сооружения, помещения, расположенного в здании, строении, на котором расположена такая вывеска.

Приложение к

Стандартным требованиям

к вывескам, их размещению

и эксплуатации

**Графические изображения Стандартных требований**

**к вывескам, их размещению и эксплуатации**

**Рисунок 1**



**Рисунок 2**



**Рисунок 3**



**Рисунок 4**



**Рисунок 5**



**Рисунок 6**



**Размеры текстовой части настенной и консольной конструкции**

**Рисунок 7**



**Расположение нескольких вывесок**

**Рисунок 8**



**Рисунок 9**



**Рисунок 10**



**Рисунок 11**



|  |  |
| --- | --- |
| **Пример сгруппированных модульных табличек** | **Пример информационных табличек** |
|  |  |

**Места допустимого (недопустимого) размещения вывесок**

**на различных типах козырьков крылец и (или) входных групп**

**Рисунок 12**

**прямоугольный тип козырька**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| допустимое расположение вывесок | | |
|  |  |  |
| недопустимое расположение вывесок | | |
|  |  |  |
| [подпункт 3.10.5](#Par1479) Стандартных требований  - использование разных цветовых решений фронтальной и боковых сторон фриза при оформлении одной входной группы | [подпункт 3.10.1](#Par1475) Стандартных требований  - размещение текстовой и графической части вывески в разных плоскостях фриза одной входной группы | [пункт 3.11](#Par1483) Стандартных требований  - вывеска не должна быть больше козырька по высоте |

**козырьки различных геометрических форм**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| допустимое расположение вывесок | | |
|  |  |  |
| недопустимое расположение вывесок | | |
|  |  |  |
| [подпункт 3.10.6](#Par1480) Стандартных требований  - установка вывесок различных видов в пределах одной входной группы | нарушение [подпункта 3.9.4](#Par1473) Стандартных требований | [подпункт 3.10.7](#Par1481) Стандартных требований  - установка объемных конструкций вывесок (световые короба) на козырьках входных групп |

**Примеры размещения вывесок, нарушающих архитектурный облик**

**здания**

Нарушение [пункта 3.1](#Par1461) Стандартных требований



Нарушение [пунктов 3.2](#Par1462), [3.3](#Par1463) Стандартных требований



**Примеры размещения вывесок на зданиях различного назначения**

**и типа**

допустимое расположение вывесок



недопустимое расположение вывесок

Нарушение [разделов 2](#Par1439), [3](#Par1458) Стандартных требований



|  |  |
| --- | --- |
| допустимое расположение вывесок | недопустимое расположение вывесок  Нарушение [разделов 2](#Par1439), [3](#Par1458) Стандартных требований |
|  |  |
|  | |

допустимое расположение вывесок



недопустимое расположение вывесок

Нарушение [разделов 2](#Par1439), [3](#Par1458) Стандартных требований



допустимое расположение вывесок



недопустимое расположение вывесок

Нарушение [разделов 2](#Par1439), [3](#Par1458) Стандартных требований



допустимое расположение вывесок



недопустимое расположение вывесок

Нарушение [разделов 2](#Par1439), [3](#Par1458) Стандартных требований



